**Памятка «Печное отопление и меры безопасности»**

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – неизменная причина пожаров в период отопительного сезона. С целью предупреждения возникновения пожаров в жилье и связанных с ними последствий, необходимо соблюдение необходимых мер и правил безопасности при пользовании печным отоплением.

**Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления**

Во избежание пожара на объектах с печным отоплением, гражданам перед началом отопительного сезона требуется провести осмотр печей, в том числе:

* побелку дымовых труб и стен;
* очистку дымоходов печей от сажи;
* обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра;
* обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций;

**При эксплуатации печей запрещается:**

* оставлять без присмотра топящиеся печи;
* поручать надзор за печами детям;
* оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
* перекаливать печи;
* сушить на печи вещи и сырые дрова;
* выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений.

**Правила поведения при пожаре:**

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону в пожарную охрану;

- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушении пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);

- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.